附件：2

供水管网设施维护养护制度

一 、管道上的排气阀是保证管道输水的重要附件，排气 阀定期检查维护，及时更换易损部件。管道通水前要先检查所有排气阀是否正常，排除问题后方可运行。

二、 管道低处的泄水阀应定期排除淤泥并冲洗，管网末梢的泄水阀应定期排水冲洗。

三、干管上的闸阀、蝶阀每年启闭一次；支管上的闸阀、 蝶阀每2年启闭一次；经常浸泡在水中的闸阀、蝶阀每年至少启闭2次。并进行养护维修。

四、 定期检查消火栓，对存在跑漏现象及时进行更换。

五、对漏损严重、管网水质差等运行不良的管道及无法

正常使用的供水设施提出更新改造计划。

六、 定期有计划安排对辖区内的设施井进行清掏，

七、做好冬季设施井的保温措施。